Инструкция по использованию системы диспетчеризации OrangeScada
Объект : 


1.Вход в систему. Общая информация


Для входа в систему необходимо открыть страницу по адресу:

https://______

Для доступа необходимо подключение к Интернет. Желательно использовать последние версии браузеров Google Chrome, Opera, Safari, Firefox. В браузерах Internet Explorer, Edge система будет работать некорректно.
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После правильного ввода логина и пароля открывается главное окно.


На мнемосхеме отображены следующие параметры:___. При нарушении коммуникации значения параметров исчезают. При длительном отсутствии связи необходимо попробовать обновить веб-страницу, если это не помогает, обратиться в сервис.

2.Структура меню
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Главное меню располагается на панели слева, его верхняя часть отвечает за управление проектами. Меню позволяет: выйти из системы, открыть личные данные пользователя, свернуть панель, перейти в выбору текущего проекта.
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Личные данные пользователя доступные для редактирования: логин, электронная почта, идентификатор чата в Telegram, имя(отображается в событиях), телефон, возможность изменить пароль при нажатии флажка «Изменение пароля». Электронная почта, телефон, telegram-чат могут быть использованы системой для рассылки оповещений об авариях.

3.Графики


При выводе графика на экран доступны следующие функции управления:

Панель управления временем (правый верхний угол)
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· запуск отображения графика в реальном времени

· задать время начала/окончания для просмотра графика

· переместиться в начало измерений

· сместиться назад по оси времени

· сместиться вперед по оси времени

· переместиться к последним измерениям

· 1d – вывести график за последние сутки

· 1h – вывести график на последний час

· + увеличить масштаб по оси времени

· - уменьшить масштаб по оси времени
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Панель управления масштабом:

· увеличить масштаб

· уменьшить масштаб

· автоматический масштаб (подгоняется под измеренные значения)

· сместить экран выше

· сместить экран ниже 
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Панель значений: показывает цвета и название графиков, значения которые соответствуют позиции курсора мыши.

4.Аварии, события


Все активные аварии располагаются в нижней панели страницы:


[image: image8.emf]Статус аварии определяется цветом строки:
Красный — авария активна и не подтверждена
Желтый — авария устранена, но не подтверждена
Зеленый — авария актива и подтверждена


Подтверждение аварий осуществляется нажатием на иконку с зеленой галочкой в строке с соответствующей аварией. Подтверждение означает, что оператор системы получил информацию об аварийной ситуации и занят ее решением. Если аварийная ситуация устранилась и была подтверждена, то она исчезает из аварийного списка. При необходимости подтвердить все активные аварии можно воспользоваться иконкой с зеленой галочкой в заголовке аварийного окна(слева от надписи «Аварии»). Если у текущего пользователя нет прав на подтверждение аварий, то эта функция будет недоступна.


К аварии может быть привязана ссылка на мнемосхему по которой можно перейти чтобы получить более наглядную информацию.

Для того, чтобы получить данные о произошедших авариях и прочих событиях в системе, нужно переключиться на вкладку «События»
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В таблице событий отражает время и статус события. При помощи кнопки «Фильтр» можно выбрать тип события и временной интервал за который необходимо поднять архив данных.

[image: image2.png]dUnbTp cobbiThii (x)
Tun| Her v|
HavanbHas fata) [E]
KoHeuHas DETEI‘ ‘\j
Monb3osatens | Her V|
Asapys| L

KputnuHoctb ot (aaava)‘
KpuTUuHOCTb 10 (aaava)‘ ‘
Mremocxena| L]
KOMMyHIKaLOHHBI y3en/YCTpoiicTso| L
Tpurrep| L
I'Inawlpoamvlk‘ ‘ -
Ter| L]
[paiisep| Her v|

[Mowcx | orer | copocums | orweva |





События можно фильтровать по типу (вход/выход из системы пользователей, статус  подключения устройств, изменение тегов пользователями, сработка и устранение аварий), диапазону дат, по конкретному пользователю, по конкретной аварии, диапазону критичности аварии, привязанной мнемосхеме, узлу или устройству, триггеру, планировщику, тегу или драйверу. Список событий можно получить как на экран(кнопка «Поиск»), так и в виде отчета(кнопка «Отчет»)

5.Отчеты
При необходимости получения информации о зарегистрированных значениях в табличном виде, а не в виде графиков, можно пользоваться пунктами меню «Отчеты».

Доступны следующие отчеты: _________________________
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При нажатии кнопки создания отчета система запрашивает требуемый тип отчета. Можно выбрать отчет за последний интервал времени, например за последний час, день, неделю. Или задать необходимый временной интервал.

Вывод отчета доступен на экран (в окно браузера) или в формате Excel. Во втором случае, система генерирует отчет и выдает ссылку на его скачивание. Для просмотра отчета на компьютере клиента должен быть установлен Microsoft Excel или его аналог.
